## BUITENLUCHTROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Type: YG-EF..... \YG-RF.....
3. Constructie: Vaste schoepen met

diverse gaas mogelijkheden.

1. Debiet (m3/h): .....
2. Weerstand (Pa): .....
3. Vorm.....
4. Afmetingen (bxh) (mm): .....
5. Inbouwdiepte (mm): .....
6. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
7. Kleur: naturel. \Kleur (RAL): .....
8. Vogelgaas of insectengaas
9. Toebehoren:
10. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtrooster voor luchttoevoer

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Buitenluchtrooster voor luchtafvoer

