## CONSTANT-VOLUMEREGELAAR

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. CAV-unit volumeregelaar.
3. Type: WRM.....
4. rond....
5. Uitvoering: mechanisch werkend \ elektronisch werkend.
6. Constructie: enkelwandig.
7. Materiaal: plaatstaal.
8. Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
9. Afmetingen (d) (mm): ....
10. Debiet (m3/h): .....
11. Instelstand.....
12. Toebehoren:……
13. Bediening mechanisch \ motorisch\
14. Bevestiging….

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Constant volumeregelaar rond met of zonder hulpenergie.

