## CONSTANT-VOLUMEREGELAAR

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. CAV-unit volumeregelaar.
3. Type: WVK2.....
4. rechthoekig....
5. Uitvoering: mechanisch werkend \ elektronisch werkend.
6. Constructie: enkelwandig.
7. Materiaal: plaatstaal.
8. Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
9. Afmetingen (bxh) (mm): .....
10. Debiet (m3/h): .....
11. Instelstand.....
12. Toebehoren:……
13. Bediening mechanisch \ motorisch
14. Bevestiging……

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Constant volumeregelaar rechthoekig met of zonder hulpenergie.

