## GELUIDDEMPEND OVERSTROOMROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Geluiddempend overstroomrooster.
3. Type: DSR-55-40. \.....
4. Uitvoering: dubbelzijdig.
5. Debiet (m3/h): .....
6. Weerstand (Pa): .....
7. Geluiddrukniveau (NR): <15.
8. Geluiddemping (dB): .....
9. Breedte x hoogte (mm): .....
10. Deur dikte (mm): 76,5mm
11. Materiaal: aluminium.
12. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
13. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
14. Toebehoren:
15. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht overstroomrooster akoestisch voor montage in deur of wand.

