## JETROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Dubbel instelbaar draaibaar wand-kanaalrooster.
3. Type: RWH….. \ RWH-P
4. Toevoer
5. Constructie: - verstelbaar rooster gespreid of

 recht uitblazend.

1. Debiet (m3/h): .....
2. Weerstand (Pa): .....
3. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
4. Worp:….
5. Afmetingen (bxh) (mm): ....
6. Rand:…..
7. Materiaal: staal
8. Oppervlaktebehandeling:
9. Kleur (RAL): 9006. \Kleur (RAL): .....
10. Plenum box: Type GP \ GPR
11. Aansluiting:…..
12. Materiaal: staalplaat
13. Geïsoleerd \ ongeïsoleerd
14. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer jet rooster instelbaar voor wand inbouw of kanaal.

