## LUCHTKLEP

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Contra roterende regelklep rond
3. Type: WDD/Spg..... \WDD-X/Spg.....
4. Constructie: contra-roterend met schoepafdichting, stand aanduiding en vastzetinrichting.
5. Materiaal: aluminium.
6. Afmetingen (bxh) (mm): .....
7. Aansluiting: flens.....
8. Bediening: handmatig.....\ motorisch.....
9. Toebehoren:……
10. servomotor.....
11. Bevestiging….

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Inregelklep in ronde kanalen bij alle aftakkingen en splitsingen.

