## OVERSTROOMROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Zichtdicht overstroomrooster.
3. Type: NF-15.
4. Uitvoering: dubbelzijdig.
5. Debiet (m3/h): .....
6. Weerstand (Pa): .....
7. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
8. Breedte x hoogte (mm): .....
9. Dikte (mm): .....
10. Materiaal: aluminium.
11. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
12. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
13. Toebehoren:
14. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht overstroomrooster voor montage in deur of wand.

