## PLAFOND INDUCTIE-UNIT

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Active plafond-inductie unit.
3. ABM 300.....
4. Type nozzle: \A. \B. \C. \.....
5. Plenum: recht. \ clock.
6. Plenum: geïsoleerd / ongeïsoleerd.
7. Uitvoering: verwarming. \ koeling. \ koeling en verwarming
8. Afmetingen (bxh) (mm): .....
9. Lengte wisselaar (mm): ……..
10. Luchtaansluiting (d) (mm): ......
11. Luchtdebiet (m3/h): .....
12. Vermogen, verwarmen (W): ..... \ koelen (W): .....
13. Materiaal: plaatstaal.
14. Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
15. Kleur (RAL): 9001. \ (RAL) 9010 \ (RAL) …..
16. Rooster: frontplaat standaard geperforeerd
17. Wisselaar:
18. materiaal: koperen buis, aluminium lamellen.
19. aansluitingen (st.): ……. \- aansluitdiameter (mm): ………
20. Toebehoren:
21. Bevestiging:

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Inductie unit voor montage in verlaagd plafond

