## PLAFONDROOSTER LIJNROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Lijnrooster.
3. Type: CS-F-..... \ CS-L-.....
4. Toevoer.
5. Uitvoering:.1slots \ 2slots
6. Montagewijze: inleg. \ onder plenum box
7. Debiet (m3/h): .....
8. Weerstand (Pa): .....
9. Worp (m): .....
10. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
11. Afmetingen (bxh) (mm): …………….
12. Aansluiting: rond of ovaal
13. Aansluitdiameter (mm): .....
14. Materiaal, rooster: aluminium.
15. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
16. Plenum box: AKC(I)-….. \ AKA(I)-….. \ AKB(I)-…..
17. materiaal: staalplaat.
18. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
19. Toebehoren:
20. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer lijn rooster montage in vast plafond of verlaagd plafond.

