## PLAFONDROOSTER ROND

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, Rond hoog inducerend rooster.
3. Type: RWI-R..... \ RWK-R..... \ RWK-R.....
4. Toevoer.
5. Vorm: rond.
6. Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.
7. Debiet (m3/h): .....
8. Weerstand (Pa): .....
9. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
10. Afmetingen (diameter) (mm): .....
11. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
12. Materiaal, rooster: aluminium.
13. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
14. Plenum box: UKRV(I)-
15. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
16. materiaal: staalplaat.
17. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
18. Toebehoren:
19. Bevestigingsmiddelen……

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster rond voor montage in vast plafond of verlaagd plafond.

