## PLAFONDROOSTER WERVEL

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, wervelrooster instelbare schoepen,

radiaal sleuvenpatroon.

1. Type: SDBSA.....
2. Retour.
3. Vorm: vierkant.
4. Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.
5. Debiet (m3/h): .....
6. Weerstand (Pa): .....
7. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
8. Afmetingen rooster (bxh) (mm): .....
9. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
10. Materiaal, rooster: aluminium.
11. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
12. Plenum box: SDSSE(I)-
13. Afmetingen plenum box (bxh) (mm): .....
14. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
15. materiaal: staalplaat.
16. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
17. Toebehoren:
18. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster wervel vierkant, montage in vast plafond of verlaagd plafond.

