## PLAFONDROOSTER WERVEL

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, wervelrooster instelbare schoepen,

radiaal sleuvenpatroon.

1. Type: SDBSA.....
2. Toevoer.
3. Vorm: vierkant.
4. Montagewijze: inleg. \ onder plenum box.
5. Debiet (m3/h): .....
6. Weerstand (Pa): .....
7. Worp (m): .....
8. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
9. Afmetingen rooster (bxh) (mm): .....
10. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
11. Materiaal, rooster: aluminium.
12. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
13. Plenum box : SDSS(I)-
14. Afmetingen plenum box (bxh) (mm): .....
15. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
16. materiaal: staalplaat.
17. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
18. Toebehoren:
19. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster wervel vierkant, montage in vast plafond of verlaagd plafond.

