## PLAFONDROOSTER WERVEL

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Plafondrooster, wervelrooster instelbare schoepen.
3. Type: WDVV.....
4. Toevoer.
5. Vorm: rond.
6. Montagewijze: direct in kanaal \ onder plenum box.
7. Instelling : handmatig \ motorisch \ thermisch
8. Debiet (m3/h): .....
9. Weerstand (Pa): .....
10. Worp (m): .....
11. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
12. Afmetingen rooster (bxh) (mm): .....
13. Aansluitdiameter rooster(mm): .....
14. Materiaal, rooster: aluminium.
15. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
16. Plenum box : SDP(I)-
17. Afmetingen plenum box (bxh) (mm): .....
18. Aansluitdiameter plenum box rond of ovaal (mm): .....
19. materiaal: staalplaat.
20. geïsoleerd. \- ongeïsoleerd.
21. Toebehoren:
22. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht toevoer rooster wervel rond, montage in vast plafond of verlaagd plafond.

