## VARIABEL-VOLUMEREGELAAR

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. VAV-unit rechthoekig volumeregelaar.
3. Type: WLMS..... \WLMD.....
4. Rechthoekig
5. Uitvoering: elektronisch werkend
6. Constructie: enkelwandig of dubbelwandig
7. Materiaal: plaatstaal.
8. Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
9. Afmetingen (bxh) (mm): .....
10. Regelbereik debiet (m3/h): .....
11. Instelstand.....
12. Bediening : motorisch.
13. Toebehoren:
14. Servomotor.....
15. Bevestiging:

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Variabel volumeregelaar rechthoekig met hulpenergie.

