## WAND-KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Retourrooster wand-kanaalrooster.
3. Type: ALN. \.....
4. Retour
5. Constructie: -vast binnenwerk.

-0 graden schoep, schoepdikte 6mm,

schoepsteek 12,5mm

1. Debiet (m3/h): .....
2. Weerstand (Pa): .....
3. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
4. Afmetingen (bxh) (mm): ....
5. Rand:…..
6. Materiaal: aluminium
7. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
8. Kleur: geanodiseerd \ (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
9. Toebehoor: -Debietregelaar
10. Plenum box: Type GR \ GKR
11. Aansluiting:…..
12. Materiaal: staalplaat
13. Geïsoleerd \ ongeïsoleerd
14. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster voor inbouw in wand, vensterbank of rechthoekig kanaal.

