## WAND-KANAALROOSTER

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Geperforeerd retourrooster wand-kanaalrooster.
3. Type: PER. \.....
4. Retour
5. Constructie: -geperforeerdeplaat
6. Debiet (m3/h): .....
7. Weerstand (Pa): .....
8. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
9. Afmetingen (bxh) (mm): ....
10. Rand:…..
11. Materiaal: aluminium
12. Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd
13. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
14. Toebehoor: -Debietregelaar
15. Plenum box: Type GR \ GKR
16. Aansluiting:…..
17. Materiaal: staalplaat
18. Geïsoleerd \ ongeïsoleerd
19. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster geperforeerd voor wand inbouw of rechthoekig kanaal.

