## PLAFONDROOSTER GEPERFOREERD

1. Fabricaat: Waterloo B.V.
2. Modulair geperforeerd plafondrooster.
3. Type: WID-FR..... \ WID-FR-A..... \.....
4. Retour.
5. Vorm: vierkant.
6. Montagewijze: inleg.
7. Debiet (m3/h): .....
8. Weerstand (Pa): .....
9. Geluidsvermogen (dB(A)): .....
10. Afmetingen (bxh) (mm): …………….
11. Materiaal, rooster: aluminium.
12. Kleur (RAL): 9001 \ (RAL) 9010. \Kleur (RAL): .....
13. Toebehoren:
14. Bevestigingsmiddelen.....

LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE:

Lucht retour rooster geperforeerd voor montage in verlaagd plafond.

